* Een stapel per keer. Klik eerst op stop om alles te stoppen en daarna een enkele stapel. Breidt dit geleidelijk uit.
* Soms zit er code in andere sprites die ook wordt uitgevoerd bij het drukken op de groene vlag of andere events
* Pas op wat als waarden invullen. Geen spaties of andere tekens ervoor of erna.
* Let op race condities, scheduling
* Wacht tussen servo moves
* Scratchclient loopt niet
* Instructies in de groene punt sprite zijn verdwenen
* Klik op de groene punt
* Blauwe LED moet langzaam knipperen
* Kijk naar foutmeldingen op het scherm
* Kijk naar de variabelen in de browser
* Zorg dat de 9 volt is aangesloten
* Let op als twee servo’s tegelijk bediend worden
* “ … en wacht” vs “…”