# Bijlage

Hier staat wat alle waarden zijn die je kunt sturen naar het bordje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Opdracht** | **Betekenis van de waarden** |
| Rode LED | Y:\screenshots\2018-09-13__17-11-1536851495.jpg | 0 = uit  1 = aan |
| Groene LED Links | Y:\screenshots\2018-09-13__17-20-1536852043.jpg | 0 = uit  1 = aan |
| Groene LED rechts | Y:\screenshots\2018-09-13__17-16-1536851818.jpg | 0 = uit  1 = aan |
| Motor om te laten kantelen (Kantelservo) | Y:\screenshots\2018-09-13__17-17-1536851849.jpg | 0 = uiterste stand aan de ene kant  90 = midden  180 = uiterste stand aan de andere kant (180 graden omgedraaid)  Andere waarden: motor draait naar de juiste tussenstand.  Bedenk dat het kantelen niet veel verder kan dan 90 graden, gebruik daarom alleen waarden tussen 0 en 90. |
| Motor om te laten draaien (Draaiservo) | Y:\screenshots\2018-09-13__17-17-1536851858.jpg | 0 = uiterste stand aan de ene kant (links)  90 = midden  180 = uiterste stand aan de andere kant (rechts, 180 graden omgedraaid)  Andere waarden: motor draait naar de juiste tussenstand. |